«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	424758.84	руб.	
 
 	Глава Аргаяшского сельского поселения
Аргаяшского муниципального района	
		
 	________________ / А.З. Ишкильдин /	
		
 	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт грунтовых дорог ул. Васенко, Пролетарская, Коммунистическая с. Аргаяш Аргаяшского района	
Сметная стоимость:	424.759	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.272	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	22.434	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ул.Васенко	
	
1.	Е01-01-003-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03	3 765.55	3 631.75	112.97	4.01	108.95	13.57	0.4071	
			133.80	481.74			14.45	29.5	0.885	
	
2.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.01	1 518.44		15.18	15.18		154	1.54	
			1 518.44							
	
3.	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.025	633.41	633.41	15.84		15.84			
				124.36			3.11	8.87	0.22175	
	
4.	Е22-01-011-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб400 мм, 1 км трубопровода	0.01	36 518.83	21 993.82	365.19	97.52	219.94	745	7.45	
			9 752.05	3 544.88			35.45	222.11	2.2211	
	
5.	С103-0216; 
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696-74: наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм, м	10.04	379.00		3 805.16					

6.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1	3 905.55	3 636.32	3 905.55	247.46	3 636.32	24.19	24.19	
			247.46	337.22			337.22	20.6	20.6	
	
7.	С408-0008; 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 40-70, м3	100	126.00		12 600.00					

8.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	2.2	8 122.21	5 678.70	17 868.86	847.46	12 493.14	37.29	82.038	
			385.21	793.73			1 746.21	49.92	109.824	
	Вычт.ресурсы:  С408-0008:[ М-(23814.00=126.00*189) ]	
	
9.	С408-0006; 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 10-20, м3	138.6	131.00		18 156.60					
										
	Объем: 2200.0*189/1000/3									
	
10.	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания	-22	267.50	267.50	-5 885.00		-5 885.00			
				36.45			-801.90	2.51	-55.22	
	Вычт.ресурсы:  С408-0008:[ М-(1587.60=126.00*12.6) ]	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				50 960.35	1 211.63	10 589.19		115.6251	
							1 334.54		78.53185	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				50 960.35	1 211.63	10 589.19		115.6251	
							1 334.54		78.53185	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 805.16					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2; %=130 - по стр. 4; %=142 - по стр. 6, 8, 10)				3 580.06					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3; %=45 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4; %=95 - по стр. 6, 8, 10)				2 393.59					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				56 934.00					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				56 934.00					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 580.06					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 393.59					
	
	Раздел 2.  ул.Коммунистическая	
	
11.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3	3 905.55	3 636.32	1 171.67	74.24	1 090.90	24.19	7.257	
			247.46	337.22			101.17	20.6	6.18	
	
12.	С408-0006; 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 10-20, м3	30	131.00		3 930.00					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				5 101.67	74.24	1 090.90		7.257	
							101.17		6.18	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 101.67	74.24	1 090.90		7.257	
							101.17		6.18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 11)				249.08					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 11)				166.64					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 517.39					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				5 517.39					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				249.08					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				166.64					
	
	Раздел 3.  ул.Пролетарская	
	
13.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6	3 905.55	3 636.32	2 343.33	148.48	2 181.79	24.19	14.514	
			247.46	337.22			202.33	20.6	12.36	
	
14.	С408-0008; 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 40-70, м3	60	126.00		7 560.00					

15.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.6	8 122.21	5 678.70	4 873.33	231.13	3 407.22	37.29	22.374	
			385.21	793.73			476.24	49.92	29.952	
	Вычт.ресурсы:  С408-0008:[ М-(23814.00=126.00*189) ]	
	
16.	С408-0006; 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 10-20, м3	37.8	131.00		4 951.80					
										
	Объем: 600.0*189/1000/3									
	
17.	Е27-04-005-04; 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания	-6	267.50	267.50	-1 605.00		-1 605.00			
				36.45			-218.70	2.51	-15.06	
	Вычт.ресурсы:  С408-0008;:[ М-(1587.60=126.00*12.6) ]	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				18 123.46	379.61	3 984.01		36.888	
							459.87		27.252	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				18 123.46	379.61	3 984.01		36.888	
							459.87		27.252	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 13, 15, 17)				1 192.06					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 13, 15, 17)				797.51					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				20 113.03					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				20 113.03					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 192.06					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				797.51					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				74 185.48	1 665.48	15 664.10		159.7701	
							1 895.58		111.96385	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				74 185.48	1 665.48	15 664.10		159.7701	
							1 895.58		111.96385	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 805.16					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2; %=130 - по стр. 4; %=142 - по стр. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17)				5 021.20					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3; %=45 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4; %=95 - по стр. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17)				3 357.74					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				82 564.42					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				82 564.42					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 021.20					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
С индексом изменения сметной стоимости 4,36
НДС 18%
ВСЕГО
				3 357.74
359965,12
64793,72
424758,84					

Составил:	 Бурякова Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ст. инженер поселения Чуличков В.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)